**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

**«Послуги з технічного обслуговування газопроводів та споруд на них» (ДК021:2015:50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).**

**Відкриті торги з особливостями.**

**Обґрунтування доцільності закупівлі.**

З метою проведення чергових комплексних технічних оглядів (обходів) ділянок трас газопроводів, їх технічного обстеження, перевірок герметичності та виявлення місць витоків газу є наявна потреба у здійсненні закупівлі за предметом закупівлі «Послуги з технічного обслуговування газопроводів та споруд на них» (ДК 021:2015:50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

**Обґрунтування обсягів закупівлі.**

Обсяги закупівлі визначено відповідно до наявної потреби.

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Розділ І. Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до порядку та умов, установлених [Закон](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 -VІIІ, з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі – Особливості).Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і в Особливостях. |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Сумська обласна прокуратура |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000. |
| 2.3 | уповноважена особа замовника, яка здійснює зв’язок з учасниками процедури закупівлі (далі - учасник) | ПІБ: Іванов Сергій Васильович;посада: головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб Сумської обласної прокуратури, уповноважена особа.Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000, тел. +380664590187, електронна пошта: sergey\_ms31@ukr.net |
| **3** | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги (з особливостями) |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **«Послуги з технічного обслуговування газопроводів та споруд на них»** (ДК021:2015:50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки). |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції  | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому, без поділу на окремі частини (лоти). |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце надання послуг: - Сумська обласна прокуратура (вул. Герасима Кондратьєва, 33, м. Суми);- Окружна прокуратура міста Суми (вул. Герасима Кондратьєва, 79, м. Суми);- Білопільський відділ Сумської окружної прокуратури (вул. Покровська, 25, м. Білопілля, Сумська область, );- Роменська окружна прокуратура (вул. Полтав- ська, 46, селище Липова Долина, Сумська область,);- Недригайлівський відділ Роменської окружної прокуратури (вул. Шкільна, 21, селище Недригайлів, Сумська область);- Путивльський відділ Конотопської окружної прокуратури (вул. Князя Володимира 48, м. Путивль, Сумська область);- Кролевецький відділ Конотопської окружної прокуратури (вул. Героїв України, 3, м. Кролевець Сумська область);- Ямпільський відділ Шосткинської окружної прокуратури (бульв. Ювілейний, 3А, селище Ямпіль, Сумська область).Обсяг наданих послуг та їх перелік зазначено в додатку 3 до тендерної документації.**Загальний обсяг наданих послуг - 81 послуг.** |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | **до 31 грудня 2025 року** |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ.**

**«Послуги з технічного обслуговування газопроводів та споруд на них» (ДК021:2015:50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.**

Газонебезпечні роботи - роботи, під час виконання яких є або може бути виділення в робочу зону вибухо- і пожежонебезпечної або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загорання, в кількостях, що перевищують граничнодопустиму концентрацію, а також роботи при недостатньому вмісті кисню (об’ємна частка нижче ніж 20% у повітрі).

Газопровід-ввід - газопровід від місця приєднання до розподільного газопроводу до запірного пристрою (включно) на вводі в будинок.

Технічне [обслуговування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_3) - системи обходів (оглядів), ремонтів, які дають змогу утримувати обладнання в справному стані. При технічному обслуговуванні здійснюються контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності системи газопостачання.

Згідно з пунктом 3.2 підрозділу 3 розділу V Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 до технічного [обслуговування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_13) і ремонту споруд та об’єктів системи газопостачання промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств комунально-побутового [обслуговування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_14) населення допускається залучення суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до вимог [Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF).

Періодичність проведення технічного обстеження встановлюється залежно від технічного стану газопроводу відповідно до вимог [Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1326-11).

[Обслуговування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \l "w1_25) здійснюється бригадою в складі не менше трьох працівників з оформленням наряду-допуску на проведення газонебезпечних робіт.

При технічному огляді надземні газопроводи необхідно перевіряти на можливий виток газу. Зовнішній стан газопроводу перевіряють візуально: кріплення та фарбування, провисання труб, стан запірних пристроїв, ізолювальних з’єднань, опор, наявність діелектричних підкладок тощо.

Термін надання послуг: до 31 грудня 2025 року.

Загальний обсяг наданих послуг- **81 послуг**.

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Адреса** | **Перелік послуг** | **Кількість обладнання** | **Кількість послуг на рік з урахуванням періодичності** |
| 1 | м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33 | Технічне обстеження надземного газопроводу-вводу <20м. | 1 | 2 |
| 2 | м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33 | Технічне обслуговування крана кульового Ду50-80мм | 1 | 1 |
| 3 | м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33 | Технічне обслуговування лічильника на базі промислового ЗВТ (лічильника та коректора із засобом дистанційної передачі даних) | 1 | 1 |
| 4 | м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 79 | Технічне обстеження підземного газопроводу-вводу низького тиску 21-50м. | 1 | 12 |
| 5 | м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 79 | Технічне обстеження надземного газопроводу-вводу <20м. | 1 | 2 |
| 6 | м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 79 | Технічне обслуговування крана кульового Ду50-80мм | 1 | 1 |
| 7 | м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 79 | Технічне обслуговування крана кульового Ду15-40мм | 1 | 1 |
| 8 | м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 79 | Технічне обслуговування лічильника (на базі побутового лічильника із засобом дистанційної передачі даних) | 1 | 1 |
| 9 | м. Кролевець, вул. Героїв України, буд. 3 | Технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 21-50м. | 1 | 2 |
| 10 | м. Кролевець, вул. Героїв України, буд.3 | Технічне обслуговування крана кульового Ду15-40мм | 1 | 1 |
| 11 | м. Кролевець, вул. Героїв України, буд. 3 | Технічне обслуговування лічильника (на базі побутового лічильника із засобом дистанційної передачі даних)  | 1 | 1 |
| 12 | селище Липова Долина, вул. Полтавська, 46 | Технічне обстеження надземного газопроводу-вводу <20м. | 1 | 2 |
| 13 | селище Липова Долина, вул. Полтавська, 46 | Технічне обслуговування крана кульового Ду15-40мм | 1 | 1 |
| 14 | селище Липова Долина, вул. Полтавська, 46 | Технічне обслуговування лічильника (на базі побутового лічильника із засобом дистанційної передачі даних) | 1 | 1 |
| 15 | м. Путивль, вул. Князя Володимира, 48 | Технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 21-50м. | 1 | 2 |
| 16 | м. Путивль, вул. Князя Володимира, 48 | Технічне обслуговування крана кульового Ду15-40мм | 1 | 1 |
| 17 | м. Путивль, вул. Князя Володимира, 48 | Технічне обслуговування лічильника (на базі побутового лічильника із засобом дистанційної передачі даних)  | 1 | 1 |
| 18 | м. Білопілля, вул. Покровська, 25 | Технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 51-100м. | 1 | 2 |
| 19 | м. Білопілля, вул. Покровська, 25 | Технічне обслуговування крана кульового Ду15-40мм | 1 | 1 |
| 20 | м. Білопілля, вул. Покровська, 25 | Технічне обслуговування лічильника (на базі побутового лічильника із засобом дистанційної передачі даних)  | 1 | 1 |
| 21 | селище Недригайлів, вул. Шкільна, 21 | Технічне обстеження надземного газопроводу-вводу 21-50м. | 1 | 2 |
| 22 | селище Недригайлів, вул. Шкільна, 21 | Технічне обслуговування крана кульового Ду15-40мм | 1 | 1 |
| 23 | селище Недригайлів, вул. Шкільна, 21 | Технічне обслуговування лічильника на базі побутового лічильника із засобом дистанційної передачі даних  | 1 | 1 |
| 24 | cелище Ямпіль, бульвар Ювілейний, буд. 3а  | Технічне обстеження підземного газопроводу-вводу (вис. тиск) <20м. | 1 | 24 |
| 25 | cелище Ямпіль, бульвар Ювілейний, буд. 3А  | Технічне обстеження надземного газопроводу-вводу <20м. | 1 | 2 |
| 26 | cелище Ямпіль, бульвар Ювілейний, буд. 3а  | Технічний огляд КБРТ | 1 | 12 |
| 27 | cелище Ямпіль, бульвар Ювілейний, буд. 3а  | Технічне обслуговування КБРТ | 1 | 1 |
| 28 | cелище Ямпіль, бульвар Ювілейний, буд. 3а  | Технічне обслуговування крана кульового Ду15-40мм | 1 | 1 |

**Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення.**

**Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін.**

**«Послуги з технічного обслуговування газопроводів та споруд на них»**

**(ДК 021:2015:50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).**

Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (далі - Закон), проводять закупівлі з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178, та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Основним методом визначення очікуваної вартості предмета закупівлі для товарів широкого вжитку та послуг є метод порівняння ринкових цін.

Для аналізу цін використовувалася електронна система закупівель Prozorro. Електронною поштою надіслано не менше 3 (трьох) запитів надавачам послуг.

Отриманий масив цінових данних з урахуванням запасних частин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учасник 1 | Учасник 2 | Учасник 3 |
| 20176 гривень | 20375 гривень | 17276,16гривень  |

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, очікувана ціна за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, розраховується за такою формулою:

**Цод** **= (Ц1** **+… + Цк) / К,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| де: |  **Цод** | - | очікувана ціна за одиницю; |
|  | **Ц1**, Ц**к** | - | ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; |

Розрахунок.

У зв’язку з активними бойовими діями послуги з технічного обслуговування газопроводів в селищах: Краснопілля та Велика Писарівка, надаватися не будуть.

Отже, з урахуванням вищезазначеного маємо комерційні пропозиції потенційних учасників: Учасник 2 – 20375-180-510-1800+320=17565 (гривень); Учасник 1 – 20176-180-1800 -510-312=17374 (гривень).

Цод1=(17565,00+17374,00+17276,16)/3=17405,05(грн.).

Приймаємо –17405,00 (грн.).

Очікувана вартість всієї закупівлі – **17405,00** гривень з урахуванням ПДВ.